Rövid összefoglaló – Fuvarozási ágazatok
A fuvarozási mód megválasztásakor több szempontot kell figyelembe venni: az áru mennyiségét és értékét, a szállítási távolságot, a gyorsaságot, a költségeket, a rugalmasságot és a környezeti hatásokat.
Közúti fuvarozás: elsősorban rövid és közepes távolságokon gazdaságos, de távolsági fuvarozásra is gyakran alkalmazzák. Legnagyobb előnye a rugalmasság és a háztól házig szállítás lehetősége. Hátránya a magasabb energiaigény, a környezetterhelés és a szállítható árumennyiség korlátozottsága. 
Vasúti fuvarozás: elsősorban nagy árumennyiségek, különösen tömegáruk nagyobb távolságra történő továbbítására alkalmas. Előnye az alacsony fajlagos energiaigény és a viszonylag kis környezetterhelés. Hátránya a kisebb rugalmasság és a hosszabb eljutási idő. 
Vízi fuvarozás: nagy mennyiségű tömegáru nagy távolságra történő szállítására célszerű, ha az eljutási idő nem elsődleges szempont. Energiaigénye alacsony, de lassú, és megfelelő kikötői infrastruktúrára van szükség. 
Légi fuvarozás: kis mennyiségű, nagy értékű és sürgősen célba juttatandó áruk nagy távolságra történő szállítására alkalmas. Legnagyobb előnye a gyorsaság, hátránya a magas fuvardíj, a jelentős energiaigény és a szállítható áruk körének korlátozottsága. 
Csővezetékes árutovábbítás: különleges fuvarozási mód, ahol a pálya és a szállítóeszköz szerepét is a cső tölti be. Megbízható és az időjárástól független, ugyanakkor csak korlátozott árufajták szállítására használható, és kiépítése jelentős beruházást igényel. 
Röviden jegyezd meg!
Közút = rugalmas
Vasút = nagy tömeg
Vízi = nagyon nagy tömeg + lassú
Légi = gyors + drága
Csővezeték = speciális + folyamatos

